# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

廢塵／料屑吸集裝置可能被廢塵、廢屑或工件殘屑堵塞。

- 關閉電動工具並取出充電電池。
- 請您稍候，讓鋸片完全停止轉動。
- 找出造成堵塞的原因，並且排除障礙。

## 機器本身的吸塵裝備（請參考圖 C）

為了方便收集料屑，請使用隨附的集塵袋 (37)。

- 將搬運握把 (3) 調整為垂直狀態。
- 將集塵袋 (37) 旋轉並插入吸塵轉接頭 (50) 內，使集塵袋的插銷扣入吸塵轉接頭上的凹槽內。

鋸切時，集塵袋千萬不可以接觸轉動中的機具零件。

適時倒空集塵袋中的廢塵。

- 每次操作完畢後，都要檢查並且清潔集塵袋。

- 為了避免造成火災，鋸切鋁片時要拆除集塵袋。

## 外接其他吸塵裝置

若要吸塵，您也可在吸塵轉接頭 (50) 接上吸塵器軟管（直徑 35 mm）。

- 將吸塵器軟管連接至吸塵轉接頭 (50)。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。