# Nastavení horizontálních pokosových úhlů

## Nastavení standardních horizontálních pokosových úhlů (viz obrázek J)

Pro rychlé a přesné nastavení často používaných pokosových úhlů jsou na stole pily připravené zářezy (20):

vlevo | vpravo
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Povolte zajišťovací knoflík (16), pokud je utažený.
- Vytáhněte páčku (17) a otočte stůl pily (12) až k požadovanému zářezu vlevo nebo vpravo.
- Páčku opět uvolněte. Páčka musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Zajišťovací knoflík (16) opět utáhněte.

## Nastavení libovolných horizontálních pokosových úhlů (viz obrázek K)

Horizontální pokosový úhel lze nastavit v rozsahu od 48° (na levé straně) do 48° (na pravé straně).

- Povolte zajišťovací knoflík (16), pokud je utažený.
- Vytáhněte páčku (17) a současně stiskněte aretační svorku (15), až zaskočí do příslušné drážky. Takto lze stolem pily volně pohybovat.
- Otáčejte stůl pily (12) za zajišťovací knoflík doleva nebo doprava, až ukazatel úhlu (58) ukazuje požadovaný horizontální pokosový úhel.
- Zajišťovací knoflík (16) opět utáhněte.
- Pro opětovné uvolnění páčky (17) (pro nastavení standardních horizontálních pokosových úhlů) vytáhněte páčku nahoru.
  Aretační svěrka (15) skočí zpátky do své původní polohy a páčka (17) opět může zaskočit do zářezů (20).