# การเลื่อย

##

- ขันลูกบิดล็อค (16) และล้อหนีบ (45) เข้า‌ให้‌แน่นก่อน‌เลื่อยเสมอ มิฉะนั้น‌ใบเลื่อย‌อาจ‌‌ติดขัด‌ใน‌ชิ้นงาน‌ได้

- สำหรับ‌การตัด‌ทุกครั้ง ก่อน‌อื่น‌ต้อง‌ทำให้‌มั่นใจ‌ว่า‌ใบเลื่อย‌จะ‌ไม่‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌แผ่นกั้น แคลมป์ยึดวัสดุ หรือ‌ส่วนอื่นๆ ของ‌เครื่อง‌ใน‌ทุก‌เวลา นำ‌ตัวหยุดเสริมใดๆ ที่ติดตั้ง‌ออกไป‌หรือหรือปรับให้เหมาะสม

ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ไม่ให้‌ถูก‌กระทบ‌กระแทก อย่า‌กด‌ใบเลื่อย‌ลง‌ทาง‌ด้านข้าง

เลื่อยเฉพาะวัสดุที่ได้รับอนุญาตในประโยชน์การใช้งานของเครื่องเท่านั้น

อย่า‌เลื่อย‌ชิ้นงาน‌ที่บิดเบี้ยว ชิ้นงาน‌ต้อง‌มี‌ขอบตรง‌เสมอ‌เพราะ‌ต้อง‌ประกบ‌กับ‌แผ่นกั้น

ต้อง‌‌‌หนุน‌‌‌ส่วนปลาย‌‌‌ของ‌‌‌ชิ้นงาน‌‌‌ที่‌‌หนัก‌‌และ‌‌มี‌‌‌ขนาด‌ยาวที่‌‌‌ลอยอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ทำงานอย่างถูกต้องและเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระ เมื่อเลื่อนแขนเครื่องมือลง กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ต้องเปิด เมื่อเลื่อนแขนเครื่องมือขึ้น กระบังป้องกันใบเลื่อยชนิดชักร่นได้ต้องปิดครอบใบเลื่อยอีกครั้ง และล็อคอยู่ในตำแหน่งบนสุดของแขนเครื่องมือ

##

- อย่ายืนในแนวเดียวกับใบเลื่อยตรงหน้าเครื่อง ต้องยืนเลี่ยงไปทางด้านข้างใบเลื่อยเสมอ ในลักษณะนี้‌ร่างกาย‌ของ‌ท่าน‌จะ‌ได้รับ‌การปกป้องจาก‌การตีกลับ‌ที่‌อาจ‌เกิดขึ้น

- เอามือ นิ้ว และ‌แขน‌ออก‌ห่างจาก‌ใบเลื่อย‌ที่‌กำลัง‌หมุน
- อย่าไขว้มือของท่านตรงด้านหน้าแขนเครื่องมือ

##

- สำหรับการตัดแบบสไลด์ (2) (ชิ้นงานกว้าง) ให้คลายสกรูล็อค (1) ออกหากถูกขันแน่น
- ปรับตั้งมุมเอียงในแนวนอนและ/หรือแนวตั้งที่ต้องการ หากจำเป็น
- กดชิ้นงานเข้าหาแผ่นกั้น (25) และ (26) อย่างมั่นคง
- หนีบ‌ชิ้นงานตาม‌ขนาด‌ของ‌ชิ้นงาน‌ให้‌แน่น‌
- ดึงแขนเครื่องมือออกจากแผ่นกั้น (25) จนใบเลื่อยอยู่ด้านหน้าชิ้นงาน
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อนแขนเครื่องมือพร้อมกับด้ามจับ (7) ลงอย่างช้าๆ
- จากนั้นให้ดันแขนเครื่องมือไปในทิศทางแผ่นกั้น (25) และ (26) และเลื่อยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราป้อนคงที่
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า และรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ

##

- สำหรับการตัดแบบไม่สไลด์ (ชิ้นงานขนาดเล็ก) ให้คลายสกรูล็อค (1) ออกหากถูกขันแน่น เลื่อนแขนเครื่องมือไปจนสุดในทิศทางแผ่นกั้น (25) และขันลูกบิดล็อค (1) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง
- ปรับตั้งมุมเอียงในแนวนอนและ/หรือแนวตั้งที่ต้องการ หากจำเป็น
- กดชิ้นงานเข้าหาแผ่นกั้น (25) และ (26) อย่างมั่นคง
- หนีบ‌ชิ้นงานตาม‌ขนาด‌ของ‌ชิ้นงาน‌ให้‌แน่น‌
- เปิดสวิทช์‌เครื่องมือไฟฟ้า
- เลื่อนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (7) ลงอย่างช้าๆ
- เลื่อยผ่านชิ้นงานด้วยอัตราป้อนคงที่
- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า และรอจนใบเลื่อยหยุดสนิท
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ