# التمهيد للعمل

ينبغي أن يتم فحص الضبط الأساسي بالعدة الكهربائية بعد الاستعمال المكثف وإعادة ضبطها عند الضرورة للمحافظة علی دقة القص.
إنك بحاجة إلی الخبرة وللعدد الخاصة الموافقة لتنفيذ ذلك.

ينفذ مركز خدمة عملاء بوش هذا العمل بشكل سريع وموثوق به.

##

يجب أن تسند قطع الشغل الطويلة والثقيلة من طرف نهايتها السائبة أو أن تضع شيئا ما تحتها.

يمكن إطالة منضدة النشر باستخدام امتدادي قاعدة المنشار (23) نحو اليسار أو اليمين.

- قم بفك لولب الزنق (22).
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (23) إلى الخارج لحين الوصل للطول المرغوب.
- لتثبيت امتداد قاعدة المنشار أعد ربط لولب الزنق (22).

يتيح لك نظام التوصيل المرن الخاص بمساند قطعة الشغل (24) مجموعة متنوعة من أوضاع الإطالة أو التوسيع.

- قم حسب الحاجة بإدخال مسند قطعة الشغل (24) في الحواضن (47) على العدة الكهربائية أو في الحواضن (48) الخاصة بمسند قطعة الشغل الثاني.

- لا تحمل العدة الكهربائية مطلقًا من مساند قطعة الشغل.
  استخدم تجهيزات النقل دائما عند نقل العدة الكهربائية.

##

عند نشر زوايا الشطب المائل الأفقية و/أو الرأسية يجب عليك تبعا لاتجاه القطع سحب سكة المصادمة اليسرى أو اليمنى القابلة للضبط (26) إلى الخارج أو خلعها تمامًا.

زاوية الشطب العمودية | زاوية الشطب الأفقية |
--- | --- | ---
0 °–22,5 ° (يسارًا/يمينًا) | > 0 °‏ | قم بفك لولب التثبيت الأيسر/الأيمن (44). اسحب سكة المصادمة القابلة للضبط اليسرى/اليمنى (26) إلى الخارج تمامًا.
22,5 °−47 ° (يسارًا/يمينًا) | ≤ 48 ° (يسارًا/يمينًا) | قم بفك لولب التثبيت الأيسر/الأيمن (44). اسحب سكة المصادمة القابلة للضبط اليسرى/اليمنى (26) إلى الخارج تمامًا. فك سكة المصادمة القابلة للضبط برفعها نحو الأعلی.

##

يجب أن يتمّ تثبيت قطعة الشغل بإحكام دائمًا من أجل ضمان أمان مثالي أثناء الشغل.
لا تعالج قطع الشغل الصغيرة جدًا لدرجة لا تسمح بقمطها.

- اضغط قطعة الشغل نحو سكك المصادمة (26) و (25).
- قم بتركيب الملزمة الموردة (41) في أحد الثقوب المخصصة لذلك (42).
- قم بمواءمة القضيب الملولب (40) لملزمة ارتفاع لقطعة الشغل.
- أحكم ربط القضيب الملولب (40) وبذلك تقوم بتثبيت قطعة الشغل.