# Memeriksa dan mengatur pengaturan awal

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

## Menyejajarkan indikator sudut (horizontal) (lihat gambar U)

- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Putar meja potong (12) hingga ke alur (20) untuk 0°. Tuas (17) harus benar-benar terkunci pada alur.

### Memeriksa

Indikator sudut (58) harus satu garis dengan tanda 0° pada skala (21).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (59) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut sepanjang tanda 0°.
- Kencangkan kembali baut.

## Menyejajarkan indikator sudut (vertikal) (lihat gambar V)

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Kendurkan roda penjepit (45).
- Tarik tuas pengunci (46) ke luar dan gunakan lengan perkakas untuk mengatur sudut mitre vertikal pada 0°.
- Lepaskan tuas pengunci (46). Tuas pengunci harus benar-benar terkunci pada posisinya
- Kencangkan kembali roda penjepit (45).

### Memeriksa

Indikator sudut (28) harus berada segaris dengan tanda 0° pada skala (27).

### Mengatur

- Kendurkan sekrup (60) dengan obeng kembang dan arahkan indikator sudut di sepanjang tanda 0°.
- Kencangkan kembali sekrup.