# Utilisation

- Retirez systématiquement la batterie avant toute intervention sur l’outil électroportatif (maintenance, changement d’accessoire, etc.). Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Sécurité de transport
Préparation du travail
Réglage d’angles d’onglet (dans le plan horizontal)
Réglage d’angles d’inclinaison pour coupes biaises
Mise en marche
Sciage
Instructions d’utilisation
Ajustage du laser
Contrôle et correction des réglages de base
Transport de l’outil électroportatif