# Date tehnice

Ferăstrău circular staţionar cu sanie de glisare şi acumulator |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în golA) | rot/min | 5000 | 5000
Tip laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Clasa laser |  | 2 | 2
GreutateB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău D | mm | 216 | 216
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Diametru orificiu de prindere d | mm | 30 | 25,4

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Dimensiuni admise pentru piesele de prelucrat (maxime/minime): vezi Dimensiuni admise pentru piesele de lucru

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.