# Arbeidshenvisninger

##

To laserstråler viser sagbladets sagelinje. Dermed kan du plassere emnet helt nøyaktig for sagingen, uten at pendelvernedekselet må åpnes.

- Du gjør dette ved å slå på laserstrålene ved å trykke kort på av/på-knappen (6), uten å trykke på innkoblingssperren (5).
- Plasser markeringen din på emnet mellom de to laserlinjene.

Merknad: Kontroller før saging at sagelinjen fortsatt vises riktig se Justering av laseren. Laserstrålene kan f. eks. forskyves av vibrasjoner ved intensiv bruk.

##

Maksimale emner:

Horisontal gjæringsvinkel | Vertikal gjæringsvinkel | Høyde x bredde [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (venstre/høyre) | 0° | 70 x 215
45° (venstre) | 45° (venstre) | 42 x 215
45° (høyre) | 45° (høyre) | 20 x 215
0° | 45° (venstre) | 42 x 305
0° | 45° (høyre) | 20 x 305

Minste emnestørrelse (= alle emner som kan spennes fast til venstre eller høyre for sagbladet med skrutvingen som følger med (41)): 100 x 40 mm (lengde x bredde)

Maksimal sagedybde (0°/0°): 70 mm

##

Dybdeanlegget må justeres hvis du skal sage et spor.

- Sving dybdeanlegget (39) forover.
- Sving verktøyarmen til ønsket stilling med håndtaket (7).
- Drei justerskruen (38) til skrueenden berører dybdeanlegget (39).
- Før verktøyarmen langsomt oppover.

##

Med det venstre eller høyre lengdeanlegget (36) er det enkelt å sage like lange emner.

- Drei lengdeanlegget (36) oppover.
- Still inn sagbordforlengeren (23) på ønsket emnelengde.

##

Ved saging av buede eller urunde arbeidsstykker må disse sikres ekstra mot gliding. På skjærekanten må det ikke oppstå en spalte mellom arbeidsstykket, anleggsskinnen og sagbordet.

Om nødvendig må du lage spesielle holdere.

##

Innleggsplatene (14) kan bli slitt etter lengre bruk av elektroverktøyet.

Skift ut defekte innleggsplater.

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Skru ut skruene (54) med en vanlig stjerneskrutrekker, og ta ut den gamle innleggsplaten (14).
- Legg inn den nye innleggsplaten, og stram skruene (54) igjen.