# Thông số kỹ thuật

Máy cưa vát trượt chạy pin |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Điện thế danh định | V= | 18 | 18
Tốc độ không tảiA) | /phút | 5000 | 5000
Loại Laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Cấp độ Laser |  | 2 | 2
Trọng lượngB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Kích thước lưỡi cưa phù hợp
Đường kính lưỡi cưa D | mm | 216 | 216
Độ dày lưỡi | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Đường kính lỗ khoan d | mm | 30 | 25,4

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 8.0Ah

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Kích thước vật gia công cho phép (tối đa/tối thiểu): xem Kích Thước Vật gia Công Cho Phép

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.