# Ajustar ângulo de meia-esquadria vertical

O ângulo de meia-esquadria vertical pode ser ajustado em uma faixa de 47° (lado esquerdo) a 47° (lado direito).

Para o ajuste rápido e preciso de ângulos de meia-esquadria verticais utilizados frequentemente, estão previstas posições fixas para os ângulos de 0°, 22,5° e 45°.

- Assegure que a roda de fixação (45) está montada ver Montar a roda de fixação (ver figura A2).

## Ajustar ângulos de meia-esquadria padrões verticais (ver figura L)

- Puxe o trilho limitador ajustável (26) completamente para fora ou retire o mesmo completamente.
- Solte a roda de fixação (45).
- Puxe a alavanca de bloqueio (46) para fora e engate-a na posição de curso livre.
  Para o efeito, pode utilizar a amplitude total dos ângulos de meia-esquadria (à esquerda e à direita).
- Vire o braço da ferramenta no punho (7) para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (28) indique o ângulo de meia-esquadria vertical padrão desejado.
- Rode a alavanca de bloqueio (46). A alavanca de bloqueio em de engatar de forma perceptível na posição do ângulo de meia-esquadria vertical padrão desejado.
- Volte a apertar a roda de fixação (45).

## Ajustar o ângulo de meia-esquadria vertical desejado

- Puxe o trilho limitador ajustável (26) completamente para fora ou retire o mesmo completamente.
- Solte a roda de fixação (45).
- Puxe a alavanca de bloqueio (46) para fora e engate-a na posição de curso livre.
  Para o efeito, pode utilizar a amplitude total dos ângulos de meia-esquadria (à esquerda e à direita).
- Vire o braço da ferramenta no punho (7) para a esquerda ou para a direita, até que o indicador de ângulo (28) indique o ângulo de meia-esquadria vertical desejado.
- Volte a apertar a roda de fixação (45).