# 檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

## 校正角度指示器（水平）（請參考圖 U）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (12) 轉至 0° 刻槽 (20)。必須可感覺到撥桿 (17) 卡入刻槽。

### 檢查

角度指示器 (58) 必須與刻度尺 (21) 的 0° 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺栓起子鬆開螺栓 (59)，然後將角度指示器對準 0° 記號。
- 將螺栓重新旋緊。

## 校正角度指示器（垂直）（請參考圖 V）

- 把電動工具調整至工作位置。
- 鬆開夾緊輪 (45)。
- 將鎖止扳片 (46) 往外拉，並利用機臂將垂直斜鋸角調整為 0°。
- 鬆開鎖止扳片 (46)。必須感覺鎖止扳片扣入就位
- 再度鎖緊夾緊輪 (45)。

### 檢查

角度指示器 (28) 必須與刻度尺 (27) 的 0° 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺栓起子鬆開螺栓 (60)，然後將角度指示器對準 0° 記號。
- 將螺栓重新旋緊。