# Пускане в експлоатация

- Винаги затягайте застопоряващата ръкохватка (16) и затегателното колело (45) преди рязане. В противен случай циркулярният диск може да се заклини в разрязвания детайл.

## Включване (вж. фиг. M)

- За включване на електроинструмента първо преместете блокировката (5) до средата и след това натиснете пусковия прекъсвач (6) и го задръжте натиснат.

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (6) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.

## Изключване

- За изключване отпуснете пусковия прекъсвач (6).