# Driftstart

- Dra alltid åt låsknappen (16) och reglaget (45) ordentligt innan sågning. I annat fall finns risk för att sågklingan snedställs i arbetsstycket.

## Påslagning (se bild M)

- För att slå på elverktyget, skjut först tillslagsspärren (5) till mitten och tryck därefter på strömbrytaren (6) och håll den intryckt.

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (6) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

## Stänga av

- För att stänga av, släpp på-/av-knappen (6) igen.