# การปฏิบัติงาน

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

ล็อคนิรภัยสำหรับขนย้าย
การเตรียมการทำงาน
การปรับมุมเอียงในแนวนอน
การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง
การเริ่มต้นปฏิบัติงาน
การเลื่อย
ข้อแนะนำในการทำงาน
การปรับเลเซอร์
การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน
การขนส่งเครื่องมือไฟฟ้า