# Příprava práce

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

Dlouhé a těžké obrobky musejí být na volném konci podloženy nebo podepřeny.

Stůl pily lze pomocí prodloužení stolu pily (23) prodloužit vlevo nebo vpravo.

- Povolte upínací šroub (22).
- Vytáhněte prodloužení stolu pily (23) ven až na požadovanou délku.
- K zafixování prodloužení stolu pily znovu utáhněte upínací šroub (22).

Flexibilní násuvný systém opěrek obrobku (24) umožňuje spoustu variant prodloužení nebo rozšíření.

- Opěrku obrobku (24) zasuňte podle potřeby do uchycení (47) na elektrickém nářadí nebo do uchycení (48) druhé opěrky obrobku.

- Při přenášení nikdy nedržte elektrické nářadí za opěrky obrobku.
  Při přepravě elektrického nářadí používejte pouze přepravní zařízení.

##

Při řezání horizontálních a/nebo vertikálních pokosových úhlů musíte podle směru řezu vytáhnout ven nebo zcela odstranit levou či pravou nastavitelnou dorazovou lištu (26).

Vertikální pokosový úhel | Horizontální pokosový úhel |
--- | --- | ---
0°–22,5° (vlevo/vpravo) | > 0° | Povolte levý/pravý aretační šroub (44). Vytáhněte úplně ven levou/pravou nastavitelnou dorazovou lištu (26).
22,5°–47° (vlevo/vpravo) | ≤ 48° (vlevo/vpravo) | Povolte levý/pravý aretační šroub (44). Vytáhněte úplně ven levou/pravou nastavitelnou dorazovou lištu (26). Nastavitelnou dorazovou lištu odejměte směrem nahoru.

##

Aby byla zaručená optimální bezpečnost, musíte obrobek vždy pevně upnout.
Neřezejte obrobky, které jsou pro pevné upnutí příliš malé.

- Přitlačte obrobek pevně k dorazovým lištám (26) a (25).
- Nasaďte dodanou šroubovou svěrku (41) do jednoho z určených otvorů (42).
- Přizpůsobte délku závitové tyče (40) šroubové svěrky výšce obrobku.
- Závitovou tyč (40) utáhněte, čímž upevníte obrobek.