# Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas

## Standartinio įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas (žr. J pav.)

Kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti dažnai naudojamus įstrižo pjūvio kampus horizontalioje plokštumoje, ant pjovimo stalo yra įpjovos (20):

kairėn | dešinėn
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę (16), jei ji yra užveržta.
- Traukite svirtelę (17) ir sukite pjovimo stalą (12) iki norimos įpjovos kairėje arba dešinėje.
- Svirtelę vėl atleiskite. Turite jausti, kaip svirtelė įsistato į įpjovą.
- Fiksuojamąją rankenėlę (16) vėl užveržkite.

## Bet kokio įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas (žr. K pav.)

Įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 48° (kairėje pusėje) iki 48° (dešinėje pusėje).

- Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę (16), jei ji yra užveržta.
- Veržkite svirtelę (17) ir tuo pačiu spauskite fiksuojamąjį spaustuvą (15), kol jis užsifiksuos specialiame tam numatytame griovelyje. Tada pjovimo stalas galės laisvai judėti.
- Sukite pjovimo stalą (12) fiksuojamąja rankenėle į kairę arba į dešinę, kol kampo žymeklis (58) parodys norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Fiksuojamąją rankenėlę (16) vėl užveržkite.
- Norėdami svirtelę (17) vėl atlaisvinti (kad nustatytumėte standartinį įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje), svirtelę pakelkite aukštyn.
  Fiksuojamasis spaustuvas (15) atšoka į savo pirminę padėtį, o svirtelė (17) vėl gali užsifiksuoti įpjovose (20).