# 校准激光

提示：要测试激光功能，必须将电动工具连接到电源上。

- 校准激光时（例如移动机臂时），千万不要按下电源开关。无意中启动电动工具可能会造成伤害。

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 转动锯台(12)，直至达到0度对应的标记槽(20)。必须可以感觉到杆(17)卡入标记槽中。

为了确保精确的锯切，在频繁使用之后必须检查激光束，必要时请重新调整。
检查时不仅要有足够的经验，而且还要使用特殊工具。
博世的客户服务中心能够快速可靠地执行这项工作。

##

- 在工件上画一条切线。
- 通过手柄(7)缓慢向下移动机臂。
- 调整工件，让锯片上的锯齿靠在锯切线上。
- 让工件保持在这个位置上，重新慢慢向上提起机臂。
- 固定好工件。
- 利用开关(6)接通激光束，无需按压开机锁(5)。

即使在放下机臂时，投射在工件上锯切线两侧的激光束必须和整段锯切线等距平行。

##

- 用内六角扳手/一字螺丝刀(43)松开激光保护盖(8)的两个螺栓(55)，并取下激光保护盖。

##

- 拧松固定螺栓(56)（约1到2圈）。
  不要完全拧出螺栓。
- 向右或向左移动激光器壳体(57)，让激光在机臂向下移动时不再朝着侧面偏移。
- 将激光器的壳体(57)保持在该位置，然后再次拧紧固定螺栓(56)。
- 重新固定激光保护盖(8)。