# Kiểm tra và điều chỉnh các thiết lập cơ bản

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.
Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

## Chỉnh chỉ báo góc (ngang) (xem hình U)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay bàn cưa (12) đến mấu khóa (20) để đạt 0°. Cần (17) phải ăn khớp vào mấu khóa.

### Kiểm tra

Chỉ báo góc (58) phải ở trong một vạch có dấu 0° của thước đo (21).

### Điều chỉnh

- Nới lỏng ốc vít (59) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh chỉ báo dọc theo dấu góc 0°.
- Siết chặt vít lại như trước.

## Chỉnh chỉ báo góc (dọc) (xem Hình V)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Nhả bánh kẹp (45).
- Kéo cần khóa (46) ra ngoài và điều chỉnh một góc vát dọc 0° bằng cần dụng cụ.
- Nhả cần khóa (46). Cần khóa phải khớp trong vị trí
- Siết chặt lại bánh kẹp (45).

### Kiểm tra

Chỉ báo góc (28) phải ở trong một vạch có dấu 0° của thước đo (27).

### Điều chỉnh

- Nới lỏng ốc vít (60) bằng tuốc nơ vít đầu Phillips và căn chỉnh chỉ báo dọc theo dấu góc 0°.
- Siết chặt vít lại như trước.