# Uporaba

- Pred žaganjem vedno zategnite pritrdilni zatič (16) in blokirno kolesce (45). Žagin list bi se lahko v nasprotnem primeru zataknil v obdelovancu.

## Vklop (glejte sliko M)

- Za vklop električnega orodja najprej potisnite zaklep vklopa (5) proti sredini, nato pa pritisnite na stikalo za vklop/izklop (6) in ga držite pritisnjenega.

Opomba: iz varnostnih razlogov stikala za vklop/izklop (6) ni mogoče zapahniti, temveč ga je treba med uporabo orodja neprekinjeno držati pritisnjenega.

## Izklop

- Za izklop spustite stikalo za vklop/izklop (6).