# Messa in funzione

- Prima di eseguire il taglio, serrare sempre saldamente il pomello di fissaggio (16) e la rotella di fissaggio (45) . In caso contrario la lama può prendere angolature involontarie nel pezzo in lavorazione.

## Accensione (vedere Fig. M)

- Per accendere l’elettroutensile spingere dapprima il dispositivo di blocco (5) verso il centro, quindi premere l’interruttore di avvio/arresto (6) e tenerlo premuto.

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (6) non può essere bloccato, dovendo invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

## Spegnimento

- Per spegnere, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (6).