# Hướng Dẫn Sử Dụng

##

Hai vạch laser sẽ chỉ rõ cho bạn đường cắt của lưỡi cưa. Điều này cho phép đặt vật gia công ở vị trí chính xác để cưa mà không phải mở chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi.

- Hãy bật tia laser, bằng cách chạm nhanh vào công tắc Tắt/Mở (6), mà không nhấn khóa an toàn (5).
- Chỉnh thẳng hàng vị trí đánh dấu của bạn trên vật gia công giữa cả hai đường laser.

Lưu ý: Kiểm tra trước khi cưa xem đường cắt có hiển thị đúng không xem Điều chỉnh laser. Luồng laser, theo như ví dụ, có thể bị lệch qua sự rung xóc khi sử dụng cao độ.

##

Vật gia công Tối đa:

Góc xiên nằm ngang | Góc xiên nằm đứng | Chiều cao x Chiều rộng [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (bên trái/bên phải) | 0° | 70 x 215
45° (trái) | 45° (trái) | 42 x 215
45° (phải) | 45° (phải) | 20 x 215
0° | 45° (trái) | 42 x 305
0° | 45° (phải) | 20 x 305

Vật gia công Tối thiểu (= tất cả các vật gia công có gá kẹp nhanh (41) được giao cùng máy có thể được căng ở cả hai bên trái và phải lưỡi cưa): 100 x 40 mm (Dài x Rộng)

Cỡ sâu cắt tối đa (0°/0°): 70 mm

##

Ta phải điều định cỡ định chiều sâu khi phải cưa một rãnh hở.

- Xoay cỡ định độ sâu (39) hướng ra trước.
- Cầm vào tay nắm (7) và xoay tay máy vào vị trí mong muốn.
- Vặn vít điều chỉnh (38)cho đến khi mũi vít chạm vào cỡ định độ sâu (39).
- Nhấc tay máy lên từ từ.

##

Để dễ dàng cưa được các chi tiết gia công có cùng chiều dài, bạn có thể sử dụng cỡ chặn chiều dài bên trái hoặc bên phải (36).

- Hãy xoay cỡ chặn chiều dài (36) lên trên.
- Điều chỉnh bàn cưa mở rộng (23) đến chiều dài phôi gia công mong muốn.

##

Khi cưa vật gia công có đường cong hay tròn, những vật này đặc biệt cần phải được giữ cho chắc chắn, tránh không để bị tuột. Tại đường cắt, không được có khe hở nào giữa vật gia công, thanh chắn và bàn cưa.

Nếu cần, gia cố thêm sự cố định một cách đặc biệt.

##

Thanh chèn (14) có thể bị mòn sau thời gian dài sử dụng máy.

Thay thanh chèn bị hỏng.

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo vít (54) bằng tua vít bốn cạnh thông thường và gỡ bỏ tấm ốp cũ (14).
- Lắp tấm ốp mới và siết chặt lại các vít (54).