# Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen katkaisu- ja jiirisaha |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 5 000 | 5 000
Lasertyyppi | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserluokka |  | 2 | 2
PainoB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän halkaisija D | mm | 216 | 216
Terärungon paksuus | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Reiän halkaisija d | mm | 30 | 25,4

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Työkappaleen sallitut mitat (maks./min.): katso Työkappaleen sallitut mitat

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.