# Contrôle et correction des réglages de base

Pour pouvoir réaliser des coupes précises, il est nécessaire après une utilisation intensive de contrôler et, le cas échéant, de corriger les réglages de base de l’outil électroportatif.
Pour ce faire, il faut de l’expérience et des outils spéciaux.

Il est conseillé de confier ce travail à un centre de service après-vente Bosch agréé. Il effectuera ce travail rapidement et de façon fiable.

## Alignement de l’indicateur d’angle (angles d’onglet) (voir figure U)

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Tournez la table de sciage (12) jusqu’à l’encoche (20) 0°. Le levier (17) doit s’encliqueter de manière perceptible dans l’encoche.

### Contrôle

L’indicateur d’angle (58) et le marquage 0° de l’échelle graduée (21) doivent être alignés.

### Réglage

- Desserrez la vis (59) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.
- Resserrez la vis.

## Alignement de l’indicateur d’angle (coupes biaises dans plan vertical) (voir figure V)

- Placez l’outil électroportatif dans la position de travail.
- Desserrez la roue de serrage (45).
- Tirez le levier de blocage (46) vers l’extérieur et réglez avec le bras d’outil un angle d’inclinaison (dans le plan vertical) de 0°.
- Relâchez le levier de blocage (46). Le levier de blocage doit s’enclencher de manière perceptible dans sa position.
- Resserrez la roue de serrage (45).

### Contrôle

L’indicateur d’angle (28) et le marquage 0° de l’échelle graduée (27) doivent être alignés.

### Réglage

- Desserrez la vis (60) à l’aide d’un tournevis cruciforme et alignez l’indicateur d’angle avec le marquage 0°.
- Resserrez la vis.