# 技術性數據

充電式斜斷鋸 |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
產品機號 |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
額定電壓 | V= | 18 | 18
無負載轉速A) | 次／分 | 5000 | 5000
雷射種類 | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
雷射等級 |  | 2 | 2
重量B) | kg | 16.4–17.4 | 16.4–17.4
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
適用鋸片的尺寸
鋸片直徑 D | mm | 216 | 216
鋸片主體的厚度 | mm | 1.2–1.8 | 1.2–1.8
孔徑 d | mm | 30 | 25.4

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 8.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 <0 °C 時，性能受限

容許的工件尺寸（最大／最小）： 參見 容許的工件尺寸

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。