# Montering af enkeltdele

- Tag alle medleverede dele forsigtigt ud af emballagen.
- Fjern al emballagen fra el-værktøjet og det medleverede tilbehør.

- Sørg for, at el-værktøjet er i transportstilling, da dette letter arbejdet med montering af de medfølgende maskinelementer.

##

Emneunderlagene (24) kan anbringes til venstre, højre eller foran på el-værktøjet. Det fleksible monteringssystem giver mulighed for at gøre underlaget længere og bredere (se billede G).

- Sæt emneunderlagene (24) i holderne (47) på el-værktøjet eller i holderne (48) på det ekstra emneunderlag.

- Bær aldrig el-værktøjet i emneunderlagene.
  Brug kun transportanordningerne ved transport af el-værktøjet.

##

Klemhjulet (45) låser den indstillede lodrette geringsvinkel og er nødvendig for at opnå en sikker drift.

- Skru sekskantmøtrikkerne af gevindbolten (49).
- Skru klemhjulet (45) på gevindbolten (49) ved at dreje med uret, og spænd.

##

Den justerbare anslagsskinne (26) skal monteres før savning.

- Skub anslagsskinnen (26) til højre for savklingen i den pågældende not, og spænd låseskruen (44).
  Den flade del af skinnen skal pege indad mod savklingen.