# 作業注意事項

##

兩道雷射光束為您顯示鋸片的鋸線。這樣您可以凖確地放置好待鋸切的工件，無需打開活動防護罩。

- 此外請開啟雷射光束，其做法是：不必按壓作動安全鎖 (5)，直接點觸一下起停開關(6)。
- 工件上的記號要畫在兩道雷射線之間。

提示：鋸切之前請檢查，鋸線是否仍正確顯示 參見 校正雷射。因為在頻繁使用機器之後，雷射光束時可能會因震動而偏移。

##

最大工件：

水平斜鋸角 | 垂直斜鋸角 | 高度 x 寬度 [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45°（左／右） | 0° | 70 x 215
45°（左） | 45°（左） | 42 x 215
45°（右） | 45°（右） | 20 x 215
0° | 45°（左） | 42 x 305
0° | 45°（右） | 20 x 305

最小工件（= 所有可用隨附之夾鉗 (41) 夾在鋸片左側或右側的工件）：100 x 40 mm（長 x 寬）

最大鋸切深度（0°／0°）：70 mm

##

鋸切凹槽時必須調整限深擋塊。

- 將限深擋塊 (39) 往前翻轉。
- 從把手 (7) 處將機臂翻轉至所需位置。
- 扭轉校正螺栓 (38)，讓螺栓末端碰觸到限深擋塊 (39)。
- 將機臂慢慢往上提起。

##

為方便鋸切等長的工件，可使用左側或右側平行擋塊 (36)。

- 將平行擋塊 (36) 往上轉。
- 將鋸台延長件 (23) 調整至所需的工件長度。

##

鋸切彎曲或圓形工件時必須特別小心，千萬要固定好工件，不可以讓工件滑動。在鋸線上，工件、止動滑軌與鋸台三者必須緊靠在一起，之間不可以存在任何空隙。

如有必要，必須製作特殊固定裝置。

##

電動工具經長時間使用後，嵌補板 (14) 可能磨損。

更換損壞的嵌補板。

- 把電動工具調整至工作位置。
- 請用市售的十字螺絲起子 (54) 將螺栓旋出，然後取下舊嵌補板 (14)。
- 鋪上新的嵌補板並重新鎖緊螺栓 (54)。