# 제품 사양

충전 각도 절단기 |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
품번 |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
정격 전압 | V= | 18 | 18
무부하 속도A) | min-1 | 5000 | 5000
레이저 유형 | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
레이저 등급 |  | 2 | 2
중량B) | kg | 16.4–17.4 | 16.4–17.4
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
적당한 톱날의 크기
톱날 직경 D | mm | 216 | 216
톱날 두께 | mm | 1.2–1.8 | 1.2–1.8
홀 직경 d | mm | 30 | 25.4

A)

  배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  사용하는 배터리에 따라 상이

C)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

작업물 허용 크기(최대/최소): 참조 작업물 허용 크기

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.