# Tiekiamas komplektas

Atkreipkite dėmesį į eksploatavimo instrukcijos pradžioje pavaizduotą tiekiamą komplektą.

Prieš pradėdami elektrinį įrankį naudoti pirmą kartą patikrinkite, ar buvo pristatytos visos žemiau nurodytos dalys:

- Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas su įmontuotu pjūklo disku
- Prispaudžiamasis ratukas (45)
- Reguliuojamas atraminis bėgelis (26)
- Veržtuvas (41)
- Šešiabriaunis raktas/plokščiasis atsuktuvas (43)
- Dulkių surinkimo maišelis (37)
- Ruošinio atramos (24) (2 vnt.)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas.
Prieš tęsdami elektrinio įrankio naudojimą būtinai patikrin‌kite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys neprie‌kaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus rei‌kalavimus.
Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinka‌mai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose spe‌cia‌li‌zuo‌tose dirbtuvėse.