# Montaža pojedinačnih dijelova

- Sve isporučene dijelove oprezno izvadite iz njihove ambalaže.
- Uklonite sav ambalažni materijal s električnog alata i isporučenog pribora.

- Za olakšanje rada kod montaže isporučenih dijelova alata pazite da se električni alat nalazi u transportnom položaju.

##

Nasloni izratka (24) mogu se pozicionirati s lijeve, desne ili prednje strane na električnom alatu. Prilagodljivi utični sustav omogućuje vam brojne varijante produženja ili proširenja (vidjeti sliku G).

- Po potrebi utaknite naslon izratka (24) u prihvate (47) na električnom alatu ili u prihvate (48) drugog naslona izratka.

- Električni alat nikada ne nosite držeći ga za naslone izratka.
  Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave.

##

Stezni kotačić (45) fiksira namješteni vertikalni kut kosog rezanja i potreban je za siguran rad.

- Odvrnite šesterokutnu maticu s navojnog svornjaka (49).
- Navrnite stezni kotačić (45) u smjeru kazaljke na satu na navojni svornjak (49) i pritegnite ga.

##

Podesivu graničnu vodilicu (26) trebate montirati prije piljenja.

- Gurnite graničnu vodilicu (26) desno od lista pile u odgovarajući utor i pritegnite vijak za fiksiranje (44).
  Pritom spljošteni dio granične vodilice mora biti okrenut prema unutra prema listu pile.