# Az alapbeállítások ellenőrzése és beállítása

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

## A szögkijelző (vízszintes) helyzetének beállítása (lásd a U ábrát)

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Forgassa el a (12) fűrészasztalt a (20) 0°-os bevágáshoz. A (17) karnak érezhetően be kell pattannia a bevágásba.

### Ellenőrzés

A (58) szögmérőnek egy vonalba kell esnie a 0°‑jelöléssel a (21) skálán.

### Beállítás

- Lazítsa ki egy kereszthornyos csavarhúzóval a (59) csavart és állítsa be a 0°-jel mentén a szögkijelzést.
- Húzza meg ismét feszesre a csavart.

## A szögkijelző (függőleges) beállítása (lásd az V ábrát)

- Hozza munkahelyzetbe az elektromos kéziszerszámot.
- Lazítsa ki a rögzítőkereket (45).
- Húzza kifelé a rögzítőkart (46), és állítson be a szerszámkarral egy függőleges 0°-os gérszöget.
- Engedje el a rögzítőkart (46). A reteszelőkarnak érezhetően be kell reteszelődnie a pozícióban.
- Húzza meg újra a rögzítőkereket (45).

### Ellenőrzés

A szögmérőnek (28) egy vonalba kell esnie a 0°‑jelöléssel a (27) skálán.

### Beállítás

- Lazítsa ki egy laposfejű csavarhúzóval a csavart (60), és állítsa be a 0°-jel mentén a szögkijelzést.
- Húzza meg ismét feszesre a csavart.