# Utilizzo

- Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad es. per manutenzione, sostituzione dell’accessorio ecc.), prelevare la batteria. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Dispositivo di sicurezza per il trasporto
Pianificazione operativa
Regolazione degli angoli obliqui orizzontali
Regolazione della posizione verticale dell’angolo obliquo
Messa in funzione
Taglio
Indicazioni operative
Regolazione del raggio laser
Verifica ed effettuazione delle regolazioni base
Trasporto dell’elettroutensile