# Käyttö

- Ota akku pois sähkötyökalusta, ennen kuin teet sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto jne.). Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Kuljetusvarmistin
Työn valmistelu
Vaakasuuntaisen jiirikulman asetus
Pystysuuntaisen jiirikulman asetus
Käyttöönotto
Sahaus
Työskentelyohjeita
Laserin säätö
Perusasetusten tarkistus ja säätö
Sähkötyökalun kuljettaminen