# Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère à la représentation de l’outil électroportatif sur la page graphique.

(1) | Vis de serrage du dispositif radial
(2) | Dispositif radial
(3) | Poignée de transport
(4) | Capot de protection
(5) | Verrouillage d’enclenchement de ‌l’interrupteur Marche/Arrêt
(6) | Bouton Marche/Arrêt
(7) | Poignée
(8) | Cache de protection du laser
(9) | Orifice de sortie du faisceau laser
(10) | Capot de protection à mouvement ‌pendulaire
(11) | Galet
(12) | Table de sciage
(13) | Orifices de fixation
(14) | Pare-éclats
(15) | Patte de blocage
(16) | Bouton de blocage d’angles d’onglet (plan horizontal)
(17) | Levier de préréglage d’angle d’onglet (plan horizontal)
(18) | Protection anti-basculement
(19) | Étiquette d’avertissement laser
(20) | Encoches pour angles d’onglet standards (plan horizontal)
(21) | Échelle graduée pour angles d’onglet (plan horizontal)
(22) | Vis de serrage de la rallonge de table de sciage
(23) | Rallonge de table de sciage
(24) | Appui de pièce (emboîtable de manière flexible)
(25) | Butée fixe
(26) | Butée réglable
(27) | Échelle graduée d’angles d’inclinaison (coupes biaises dans le plan vertical)
(28) | Indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises)
(29) | Éjecteur de copeaux
(30) | Lame de scie
(31) | Blocage de broche
(32) | Bouton de déverrouillage d’accu
(33) | Accu
(34) | Sécurité de transport
(35) | Étrier anti-basculement
(36) | Butée longitudinale
(37) | Sac à poussière
(38) | Vis d’ajustage de la butée de profondeur
(39) | Butée de profondeur
(40) | Tige filetée
(41) | Serre-joint
(42) | Alésages pour serre-joint
(43) | Clé six pans mâle/tournevis plat
(44) | Vis de blocage de la butée réglable
(45) | Roue de serrage pour angles d’inclinaison (coupes biaises)
(46) | Levier de blocage d’angles d’inclinaison (coupes biaises)
(47) | Logement pour appui de pièce (sur l’outil électroportatif)
(48) | Logement pour second appui de pièce (sur appui de pièce)
(49) | Tige filetée
(50) | Adaptateur d’aspiration
(51) | Vis à six pans creux pour fixation de la lame
(52) | Flasque de serrage
(53) | Flasque de serrage intérieur
(54) | Vis de fixation pour pare-éclats
(55) | Vis du cache de protection du laser
(56) | Vis de fixation du carter du laser
(57) | Boîtier du laser
(58) | Indicateur d’angle d’onglet (plan horizontal)
(59) | Vis d’indicateur d’angle (coupes d’onglet dans plan horizontal)
(60) | Vis pour indicateur d’angle d’inclinaison (coupes biaises dans le plan vertical)
(61) | Poignées encastrées