# Pengoperasian pertama kali

- Selalu kencangkan knop pengunci (16) dan roda penjepit (45) sebelum menggergaji. Dengan demikian, mata gergaji tidak tersangkut pada benda kerja.

## Menghidupkan (lihat gambar M)

- Untuk menghidupkan perkakas listrik, pertama geser kunci pengaman (5) ke tengah, kemudian tekan dan tahan tombol on/off (6).

Catatan: Demi alasan keamanan, tombol on/off (6) tidak dapat dikunci, melainkan switch harus selalu ditekan selama pengoperasian.

## Mematikan perkakas listrik

- Untuk mematikan perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan (6).