# Початок роботи

- Перед розпилюванням завжди міцно затягуйте ручку фіксації (16) і затискне колесо (45). Інакше пиляльне полотно може перекоситися в заготовці.

## Увімкнення (див. мал. M)

- Щоб увімкнути електроінструмент, спочатку посуньте фіксатор вимикача (5) всередину, а потім натисніть вимикач (6) і тримайте його натисненим.

Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (6) не можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим протягом всієї роботи.

## Вимикання

- Для вимкнення відпустіть вимикач (6).