# การปรับเลเซอร์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทดสอบการทำงานของเลเซอร์ ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

- ในขณะปรับเลเซอร์ (เช่น เมื่อเคลื่อนแขนเครื่องมือ) อย่ากดสวิทช์เปิด-ปิดอย่างเด็ดขาด การติด‌ขึ้นเอง‌โดย‌ไม่‌ตั้งใจ‌ของ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌อาจ‌ทำให้‌บาดเจ็บ‌ได้

- วาง‌เครื่อง‌ใน‌ตำแหน่ง‌ทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (12) ไปจนถึงช่องกัก (20) สำหรับ 0° คันปรับ (17) ต้องขบเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบลำแสงเลเซอร์และปรับตั้งใหม่ หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน
ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

##

- วาดเส้นตัดตรงบนชิ้นงาน
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือพร้อมด้ามจับ (7) ลง‌‌อย่างช้าๆ
- จัด‌ตำแหน่ง‌ชิ้นงาน‌ใน‌ลักษณะ‌ให้‌ฟัน‌ของ‌ใบเลื่อย‌อยู่‌ตรงแนว‌กับ‌เส้นตัด
- จับชิ้นงานไว้ในตำแหน่งนี้ให้แน่นและเลื่อนแขนเครื่องมือขึ้นอย่างช้าๆ อีกครั้ง
- หนีบชิ้นงานให้แน่น
- เปิดลำแสงเลเซอร์โดยกดสวิทช์ (6) โดยไม่ต้องกดปุ่มล็อค (5)

ลำแสง‌เลเซอร์‌ต้อง‌มี‌ระยะ‌ช่องว่าง‌เดียวกัน‌ไปยัง‌เส้นตัด‌ที่‌วาดไว้‌บน‌ชิ้นงาน‌ตลอด‌ความยาวทั้งหมดทั้งทางซ้ายและทางขวา แม้เมื่อเลื่อนแขนเครื่องมือลง

##

- คลายสกรูสองตัว (55) ของฝาครอบป้องกันเลเซอร์ (8) ออกด้วยประแจขันหกเลี่ยม/ไขควงร่อง (43) และถอดฝาครอบป้องกันเลเซอร์

##

- คลายสกรูยึด (56) (ประมาณ 1–2 รอบหมุน)
  อย่า‌ขัน‌สกรู‌ออก‌จนสุด
- เลื่อนฝาครอบของเลเซอร์ (57) ‌ไป‌ทางขวา‌หรือ‌ทางซ้าย‌จน‌ลำแสง‌เลเซอร์‌ไม่‌เบี่ยงเบน‌ไป‌ด้าน‌ข้าง‌อีกเมื่อ‌เลื่อน‌แขนเครื่องมือลง
- จับ‌‌ฝาครอบของเลเซอร์‌ (57) ไว้ในตำแหน่งนี้ และขันสกรูยึด (56) กลับ‌เข้า‌ให้‌แน่น‌อีกครั้ง
- ยึดฝาครอบป้องกันเลเซอร์ (8) กลับเข้าที่อีกครั้ง