# Технически данни

Акумулаторен панелен трион |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 5000 | 5000
Тип лазер | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Клас лазер |  | 2 | 2
ТеглоB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Размери на подходящи циркулярни дискове
Диаметър на циркулярния диск D | mm | 216 | 216
Дебелина на тялото на диска | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Диаметър на отвора d | mm | 30 | 25,4

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Допустими размери на обработвания детайл (максимални/минимални): вж. Допустими размери на обработвания детайл

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.