# Thay lưỡi cưa (xem Hình D1−D4)

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

- Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào. Nếu chạm vào lưỡi cưa sẽ có nguy cơ bị thương.

Chỉ sử dụng lưỡi cưa có tốc độ tối đa cho phép cao hơn tốc độ không tải của dụng cụ điện.

Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.

Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được gia công cắt. Điều này giúp tránh được quá nhiệt răng cưa khi cưa.

## Tháo Lưỡi Cưa

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi (10) ra phía sau và giữ nó ở vị trí này.
- Vặn vít đầu có lỗ sáu cạnh (51) bằng cơ lê lỗ sáu cạnh (6 mm) (43) và đồng thời nhấn khóa hãm trục (31), cho đến khi vào khớp.
- Bấm giữ khóa hãm trục (31) và xoay vít lục giác (51) theo chiều kim đồng hồ (ren trái!).
- Tháo bích kẹp (52).
- Tháo lưỡi cưa (30).
- Từ từ đưa chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi xuống trở lại.

## Lắp Lưỡi Cưa

- Khi lắp lưỡi cưa, hãy lưu ý rằng chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) cùng chiều với chiều mũi tên trên chắn bảo vệ!

Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi ráp.

- Xoay chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi (10) ra phía sau và giữ nó ở vị trí này.
- Lắp lưỡi cưa mới vào lên trên bích kẹp trong (53).

- Đặt bích kẹp (52) và vít lục giác (51) lên. Bấm khóa hãm trục (31) cho đến khi vào khớp và vặn chặt vít sáu cạnh ngược chiều kim đồng hồ.
- Từ từ đưa chắn đàn hồi bảo vệ lưỡi xuống trở lại.