# Colocação em ‌funcionamento

- Aperte sempre bem o manípulo de fixação (16) e a roda de fixação (45) antes de serrar. Caso contrário o disco de serra poderá emperrar na peça a ser trabalhada.

## Ligar (ver figura M)

- Para a ligar a ferramenta elétrica, desloque primeiro o bloqueio de ligação (5) para o centro, e prima de seguida o interruptor de ligar/desligar (6) e mantenha-o premido.

Nota: Por motivos de segurança o interruptor de ligar/desligar (6) não pode ser travado, mas deve permanecer premido durante o funcionamento.

## Desligar

- Para desligar, soltar o interruptor de ligar/desligar (6).