# 사용방법

##

2개의 레이저빔은 톱날의 절단선을 표시하기 때문에 절단 작업 시 하부 안전반을 열지 않고도 작업물을 정확하게 위치시킬 수 있습니다.

- 이를 위해 시동 안전 잠금장치 (5) 를 누르지 않은 상태에서 전원 스위치 (6) 를 눌러 레이저빔을 켜십시오.
- 작업물의 표시가 2개의 레이저 선 사이에 있도록 맞추십시오.

지침: 절단 작업을 하기 전에 절단선이 정확하게 표시되어 있는지 확인하십시오 참조 레이저 조정하기. 레이저빔은 집중적으로 사용할 때 진동 등으로 인해 위치가 바뀔 수 있습니다.

##

최대 작업물 크기:

수평 마이터 각도 | 수직 베벨 각도 | 높이 x 폭 [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (좌측/우측) | 0° | 70 x 215
45° (좌측) | 45° (좌측) | 42 x 215
45° (우측) | 45° (우측) | 20 x 215
0° | 45° (좌측) | 42 x 305
0° | 45° (우측) | 20 x 305

최소 작업물(= 함께 공급된 순간 고정 클램프 (41) 를 이용해 톱날의 좌측 또는 우측에 고정할 수 있는 모든 작업물): 100 x 40 mm (길이 x 폭)

최대 절단 깊이(0°/0°): 70 mm

##

홈을 절단하려면 깊이 조절자를 조절해야 합니다.

- 깊이 조절자 (39) 를 잎쪽으로 젖히십시오.
- 손잡이 (7) 에서 툴 암을 원하는 위치로 움직이십시오.
- 나사 끝부위가 깊이 조절자 (39) 에 닿을 때까지 조정 나사 (38) 를 돌립니다.
- 툴 암을 서서히 위쪽으로 움직입니다.

##

작업물의 길이가 동일하게 절단하려면 좌측 또는 우측 길이 조절자 (36) 를 사용할 수 있습니다.

- 길이 스토퍼 (36) 를 위쪽으로 회전시키십시오.
- 톱 테이블 연장장치 (23) 를 원하는 작업물 길이에 맞춰 조정하십시오.

##

휘어지거나 둥근 형태의 작업물을 절단할 경우 특히 미끄러지지 않도록 주의해야 합니다. 절단선에 작업물, 펜스 그리고 톱 테이블 사이에 조금의 틈도 있어서는 안 됩니다.

필요에 따라 특수한 고정대를 만들어야 합니다.

##

전동공구를 장기간 사용하면 작업 표면 보호대 (14) 가 마모될 수 있습니다.

손상된 작업 표면 보호대를 교환하십시오.

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 볼트 (54) 를 시중에서 구할 수 있는 십자 스크류 드라이버를 이용하여 풀어낸 후 기존 작업 표면 보호대 (14) 를 빼내십시오.
- 새로운 작업 표면 보호대를 끼우고 볼트 (54) 를 다시 조이십시오.