# Ставање во употреба

- Секогаш затегнувајте ги копчето за фиксирање (16) и тркалото за стегање (45) пред сечењето. Инаку сечилото за пила може да се заглави во делот што се обработува.

## Вклучување (види слика M)

- За вклучување на електричниот алат најпрво ставете ја блокадата при вклучување (5) на средина и потоа притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (6) и држете го притиснат.

Напомена: Поради безбедносни причини прекинувачот за вклучување/исклучување (6) не се блокира, туку мора постојано да се држи притиснат за време на работата.

## Исклучување

- За исклучување отпуштете го прекинувачот за вклучување/исклучување (6).