# 锯切

##

- 锯切之前务必拧紧固定旋钮(16)和夹紧轮(45)。否则锯片可能在工件中倾斜。

- 进行任何锯切之前，必须先确定锯片不会接触挡轨、螺旋夹钳或其它的机件。必要时得拆除辅助挡块，或者适度调整辅助挡块。

保护锯片免受冲撞和敲击。不可以侧压锯片。

仅锯切已批准使用的材料。

不可以加工变形的工件。工件必须有一道笔直的边，这样才能够紧靠在挡轨上。

如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。

检查摆动防护罩的功能是否正常，能否自由移动。向下移动机臂时，必须打开摆动防护罩。向上移动机臂时，必须关闭锯片上方的摆动防护罩并卡在机臂最上方的位置。

##

- 不要和电动工具前的锯片站在一条线上，而是要站在锯片的侧面。这样可以避免工具回跳而伤到身体。

- 手掌、手指和手臂必须远离转动中的锯片。
- 不要在机臂前交叉双手。

##

- 对于利用拉动装置(2)进行的锯切（宽工件），如果固定螺栓(1)被拧紧了，请先松开。
- 必要时，请调整所需的水平和/或垂直斜切角度。
- 把工件紧紧地顶在挡轨(25)和(26)上。
- 根据尺寸正确地夹紧工件。
- 将机臂拉离挡轨(25)，直至锯片位于工件的前方。
- 接通电动工具的电源。
- 通过手柄(7)缓慢向下移动机臂。
- 现在把机臂推向挡轨(25)和(26)方向，然后施力均匀地锯切工件。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。
- 慢慢向上提起机臂。

##

- 对于无拉动的锯切方式（小工件），如果固定螺栓(1)被拧紧了，请先松开。把机臂推向挡轨(25)方向的限位，并重新拧紧固定螺栓(1)。
- 必要时，请调整所需的水平和/或垂直斜切角度。
- 把工件紧紧地顶在挡轨(25)和(26)上。
- 根据尺寸正确地夹紧工件。
- 接通电动工具的电源。
- 通过手柄(7)缓慢向下移动机臂。
- 施力均匀地锯切工件。
- 关闭电动工具并等待，直至锯片完全停止转动。
- 慢慢向上提起机臂。