# Yatay gönye açısının ayarlanması

## Yatay standart gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim J)

Sık kullanılan yatay gönye açılarının hızlı ve hassas biçimde ayarlanması için testere tezgahına oluklar (20) yerleştirilmiştir:

sol | sağ
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (16) gevşetin.
- Kolu (17) çekin ve kesme masasını (12) istediğiniz oluğa kadar sola veya sağa çevirin.
- Kolu tekrar bırakın. Kol hissedilir biçimde oluğu kavramalıdır.
- Sabitleme topuzunu (16) tekrar sıkın.

## İstenen yatay gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim K)

Yatay gönye açısı 48° (sol) ile 48° (sağ) arasında ayarlanabilir.

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (16) gevşetin.
- Kolu (17) çekin ve aynı anda kendisi için öngörülen oluğu kavrayıncaya kadar kilitleme kancasına (15) bastırın. Kesme masası serbestçe hareket edebilecek duruma gelir.
- Sabitleme topuzundan ile testere tezgahını (12) açı göstergesi (58) istenen yatay gönye açısını gösterinceye kadar sola veya sağa çevirin.
- Sabitleme topuzunu (16) tekrar sıkın.
- Kolu (17) tekrar gevşetmek için (yatay standart gönye açılarını ayarlamak için) kolu yukarı çekin.
  Kilitleme kancası (15) başlangıç pozisyonuna geri döner ve kol (17) tekrar olukları (20) kavrayabilir.