# Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Lấy tất cả các bộ phận được giao kèm theo máy ra khỏi bao bì một cách cẩn thận.
- Lấy tất cả các gói tài liệu hướng dẫn và các phụ kiện giao kèm ra khỏi máy.

- Để giúp công việc dễ dàng hơn khi lắp ráp các phần tử thiết bị được cung cấp, hãy đảm bảo dụng cụ điện ở vị trí vận chuyển.

##

Không thể định vị các giá đỡ chi tiết gia công (24) bên trái, bên phải hoặc phía trước trên dụng cụ điện. Hệ thống cắm linh hoạt cho phép bạn có nhiều biến thể kéo dài hoặc mở rộng (xem hình ảnh G).

- Tùy theo nhu cầu, cắm giá đỡ chi tiết gia công (24) vào giá lắp (47) trên dụng cụ điện hoặc vào các giá lắp (48) của giá đỡ chi tiết gia công.

- Không bao giờ mang đỡ dụng cụ điện trên các giá đỡ chi tiết gia công.
  Chỉ sử dụng các thiết bị vận chuyển khi vận chuyển dụng cụ điện.

##

Bánh kẹp (45) cố định góc vát dọc đã chỉnh và cần dùng để vận hành an toàn.

- Tháo đai ốc lục giác khỏi các bu-lông ren (49).
- Vặn vít bánh kẹp (45) theo chiều kim đồng hồ lên các bu-lông ren (49) và siết chặt.

##

Thanh chắn điều chỉnh được (26) phải được lắp trước khi cưa.

- Hãy đẩy thanh chắn (26) bên phải ra khỏi lưỡi cưa vào rãnh tương ứng và siết chặt vít khóa (44).
  Phần dẹt của thanh chắn phải hướng vào bên trong về phía lưỡi cưa.