# Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen yang disediakan di kemasan dengan hati-hati.
- Singkirkan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan dari aksesori yang disediakan.

- Pastikan perkakas listrik berada dalam posisi pengangkutan agar pemasangan komponen perangkat yang disertakan lebih mudah dilakukan.

##

Penopang benda kerja (24) dapat diatur posisinya di sebelah kiri, kanan, atau di depan perkakas listrik. Sistem pemasangan yang fleksibel memungkinkan pengguna melakukan berbagai variasi ekstensi atau pelebaran (lihat gambar G).

- Pasang penopang benda kerja (24) ke dalam dudukan (47) pada perkakas listrik atau ke dalam dudukan (48) pada penopang benda kerja kedua sesuai dengan kebutuhan.

- Jangan pernah memegangi penopang benda kerja untuk membawa perkakas listrik.
  Hanya gunakan peralatan untuk mengangkut saat mengangkut perkakas listrik.

##

Roda penjepit (45) memperbaiki sudut mitre vertikal yang diatur dan diperlukan untuk pengoperasian yang aman.

- Lepaskan mur heksagonal dari baut berulir (49).
- Pasang roda penjepit (45) searah jarum jam ke baut berulir (49), lalu kencangkan.

##

Rel pembatas yang dapat disetel (26) harus dipasang sebelum melakukan penggergajian.

- Dorong rel pembatas (26) ke dalam alur yang sesuai di sisi kanan mata gergaji dan kencangkan sekrup pengunci (44).
  Bagian rel pembatas yang rata harus mengarah ke bagian dalam ke arah mata gergaji.