# Igangsetting

- Stram alltid låseknappen (16) og klemhjulet (45) helt før saging. Sagbladet kan ellers kile seg fast i emnet.

## Slå på (se bilde M)

- For å slå på elektroverktøyet skyver du først innkoblingssperren (5) til midten og trykker deretter på av/på-bryteren (6) og holder den inne.

Merknad:Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (6) låses, men må holdes kontinuerlig inne under drift.

## Utkobling

- For å slå av slipper du av/på-bryteren (6).