# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Tõmbeseadise lukustuskruvi
(2) | Tõmbeseadis
(3) | Transpordipide
(4) | Kaitsekate
(5) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(6) | Sisse-/väljalüliti
(7) | Käepide
(8) | Laseri kaitsekübar
(9) | Laserikiirguse väljumisava
(10) | Pendel-kaitsekate
(11) | Liugrull
(12) | Saelaud
(13) | Paigaldusavad
(14) | Vaheplaat
(15) | Lukustusklamber
(16) | Suvalise horisontaalse kaldenurga lukustuspide
(17) | Horisontaalse kaldenurga eelseadmishoob
(18) | Kaldumiskaitse
(19) | Laseri hoiatussilt
(20) | Horisontaalsete standardsete kaldenurkade märgistussälgud
(21) | Horisontaalse kaldenurga skaala
(22) | Saelaua pikenduse fikseerimiskruvi
(23) | Saelaua pikendus
(24) | Töödeldava detaili tugi (paindlikult paigaldatav)
(25) | Püsipaigaldatud tugisiin
(26) | Reguleeritav tugisiin
(27) | Vertikaalse kaldenurga skaala
(28) | Vertikaalse kaldenurga näidik
(29) | Laastude suunaja
(30) | Saeleht
(31) | Spindlilukustus
(32) | Aku lukustuse vabastusnupp
(33) | Aku
(34) | Transpordikaitse
(35) | Kaldumiskaitsekaar
(36) | Pikkusepiirik
(37) | Tolmukott
(38) | Sügavuspiiriku justeerimiskruvi
(39) | Sügavuspiirik
(40) | Keermestatud varras
(41) | Pitskruvi
(42) | Avad pitskruvi jaoks
(43) | Sisekuuskantvõti/lapikkruvikeeraja
(44) | Reguleeritava tugisiini lukustuskruvi
(45) | Vertikaalse kaldenurga lukustusratas
(46) | Vertikaalse kaldenurga lukustushoob
(47) | Töödeldava detaili toe kinnituskoht (elektrilisel tööriistal)
(48) | Töödeldava detaili toe kinnituskoht (töödeldava detaili toel)
(49) | Tikkpolt
(50) | Tolmuimemisadapter
(51) | Sisekuuskantpeakruvi saelehe kinnitamiseks
(52) | Kinnitusäärik
(53) | Seesmine kinnitusäärik
(54) | Vaheplaadi kruvid
(55) | Laseri kaitsekübara kruvi
(56) | Laseri korpuse kinnituskruvi
(57) | Laseri korpus
(58) | Horisontaalse kaldenurga näidik
(59) | Horisontaalse nurganäidiku kruvi
(60) | Vertikaalse nurganäidiku kruvi
(61) | Haardesüvendid