# Työskentelyohjeita

##

Kaksi lasersädettä näyttävät sahanterän sahauslinjan. Tämä mahdollistaa työkappaleen tarkan kohdistamisen sahausasentoon ilman heilurisuojuksen avaamista.

- Sytytä lasersäteet painamalla lyhyesti käynnistyskytkintä (6) painamatta kuitenkaan käynnistyssalpaa (5).
- Suuntaa työkappaleen merkkiviiva molempien laserlinjojen väliin.

Huomautus: tarkasta uudelleen ennen sahausta, että lasersäde näyttää sahauslinjan oikein katso Laserin säätö. Lasersäteiden kohdistus saattaa siirtyä esim. raskaan käytön aiheuttaman tärinän takia.

##

Maks. työkappaleet:

Vaakasuuntainen jiirikulma | Pystysuuntainen jiirikulma | Korkeus x leveys [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (vasen/oikea) | 0° | 70 x 215
45° (vasen) | 45° (vasen) | 42 x 215
45° (oikea) | 45° (oikea) | 20 x 215
0° | 45° (vasen) | 42 x 305
0° | 45° (oikea) | 20 x 305

Min. työkappaleet (= kaikki työkappaleet, jotka voi kiinnittää mukana toimitetun ruuvipuristimen (41) kanssa sahanterän vasemmalla tai oikealle puolelle): 100 x 40 mm (pituus x leveys)

Maks. sahaussyvyys (0°/0°): 70 mm

##

Kun haluat sahata uran, tällöin syvyydenrajoitin täytyy säätää.

- Käännä syvyydenrajoitinta (39) eteenpäin.
- Käännä sahausvarsi kahvan (7) avulla haluamaasi asentoon.
- Kierrä säätöruuvia (38), kunnes ruuvin pää koskettaa syvyydenrajoitinta (39).
- Ohjaa sahausvartta hitaasti ylöspäin.

##

Samanpituisten työkappaleiden helppoa sahausta varten voit käyttää vasenta tai oikeaa pituusohjainta (36).

- Käännä pituusohjainta (36) ylöspäin.
- Säädä sahapöydän pidennysosa (23) halutun työkappaleen pituiseksi.

##

Kun sahaat kaarevia tai pyöreitä työkappaleita, niiden paikaltaan siirtyminen on estettävä erityisen huolellisesti.Sahauslinjan kohdalla ei saa olla rakoa työkappaleen, ohjainkiskon ja sahapöydän välillä.

Tarvittaessa on valmistettava tehtävään räätälöityjä pidikkeitä.

##

Kulutuslevyt (14) kuluvat sähkötyökalun käytön myötä.

Vaihda vialliset kulutuslevyt.

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Irrota ruuvit (54) tavallisella ristipääruuvitaltalla ja ota vanha kulutuslevy (14) pois.
- Asenna uusi kulutuslevy ja kiristä ruuvit (54).