# Tehnički podaci

Akumulatorska testera za panele |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 5000 | 5000
Tip lasera | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Klasa lasera |  | 2 | 2
TežinaB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimenzije za kompatibilne listove testere
Prečnik lista testere D | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Prečnik otvora d | mm | 30 | 25,4

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Dozvoljene dimenzije radnog komada (maksimalno/minimalno): videti Dozvoljene dimenzije radnog komada

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.