# Montering av enskilda delar

- Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial från elverktyget och medlevererat tillbehör.

- För att underlätta arbetet vid montering av medföljande delar, se till att elverktyget befinner sig i transportställning.

##

Arbetsstyckessupporten (24) kan positioneras till vänster, höger eller framtill på elverktyget. Det flexibla insättningssystemet möjliggör en lång rad förlängnings- eller breddningsvarianter (se bild G).

- Sätt in arbetsstyckessupporten(24) i hållarna (47) på elverktyget eller i hållarna (48) på den andra arbetsstyckessupporten.

- Bär aldrig elverktyget i arbetsstyckessupporten.
  Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna.

##

Reglaget (45) fixerar den inställda vertikala geringsvinkeln och krävs för säker drift.

- Skruva av sexkantsmuttern från gängbulten (49).
- Skruva reglaget (45) medsols på gängbulten (49) och dra åt.

##

De justerbara anslagsskenorna (26) måste monteras innan sågning.

- Skjut anslagsskenan (26) till höger från sågbladet i motsvarande spår och dra åt låsskruven (44).
  Den platta delen av anslagsskenan måste peka inåt mot sågbladet.